Základní instalace a implementace diskového úložiště HPE Alletra MP B10000
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Popis
Základní instalace a implementace diskového úložiště HPE Alletra MP B10000 a jeho připojení k max. 3 hostům.
Služba obsahuje:
· Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
· zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů, dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami
· Předinstalační služby a příprava
· konzultace a získání informací o stávajícím stavu infrastruktury
· ověření stavu a připravenosti SAN infrastruktury
· ověření připravenosti FC/iSCSI konektivity dle zvolené konfigurace
· ověření dostupnosti a připravenosti SAN switchů
· ověření umístění systému do racku a dostupnosti odpovídajícího napájení
· kontrola připravenosti host serverů pro připojení k HPE Alletra MP B10000
· pomoc s přístupem k HPE portálu, licencím a aktivací příslušných funkcí systému
· Montáž HPE Alletra MP B10000
· montáž jednoho systému HPE Alletra MP B10000 do předem připraveného prostoru v racku
· instalace a základní zapojení storage kontrolérů a příslušných diskových polic dle dodané konfigurace
· připojení napájení a datové/SAN konektivity
· Instalace a konfigurace HPE Alletra MP B10000
· základní instalace a konfigurace jednoho systému HPE Alletra MP B10000
· konfigurace management rozhraní a základních systémových parametrů
· inicializace a konfigurace storage systému dle požadované architektury
· konfigurace storage poolů a požadované storage kapacity
· vytvoření požadovaných virtuálních disků
· konfigurace přístupových parametrů pro host servery
· konfigurace redundantních datových cest dle použité SAN infrastruktury
· základní kontrola stavu hardwarových komponent a systémových služeb
· Připojení host serverů
· připojení a konfigurace max. 3 host serverů
· konfigurace přístupu host serverů k HPE Alletra MP B10000
· konfigurace prezentace požadovaných virtuálních disků k jednotlivým hostům
· základní kontrola dostupnosti a funkčnosti prezentovaných virtuálních disků
· kontrola redundantních cest z host serverů k diskovému úložišti
· Kontrola redundance a funkčnosti
· kontrola nastavení a ověření funkčnosti redundantního připojení SAN infrastruktury
· ověření dostupnosti storage ze všech připojených host serverů
· základní ověření failoveru redundantních datových cest
· kontrola základního provozního stavu systému HPE Alletra MP B10000
· (volitelně) Konfigurace replikace
· nastavení replikace dat mezi jedním systémem HPE Alletra MP B10000 a jedním dalším systémem HPE Alletra MP B10000
· konfigurace základních parametrů replikačního vztahu dle požadované architektury
· ověření základní funkčnosti replikace
· (volitelně) Konfigurace snapshotů a ochrany dat
· konfigurace základních snapshotů dle požadavků objednatele
· nastavení retenčních parametrů a základní politiky ochrany dat
· ověření funkčnosti vytvořených snapshotů
· Dokumentace
· zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení
· dokumentace základní konfigurace HPE Alletra MP B10000
· dokumentace SAN konektivity a připojení host serverů
· dokumentace základního mapování virtuálních disků na jednotlivé host servery
· 
· Zaškolení a předání
· základní zaškolení obsluhy
· předání informací o implementovaném řešení
· seznámení se základní správou, kontrolou stavu a monitoringem systému HPE Alletra MP B10000
· Registrace
· registrace systému HPE Alletra MP B10000 na HPE portál/support, pokud je tato služba součástí dodávky a jsou k dispozici potřebné údaje zákazníka
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